基于TCP/IP协议和Modbus协议的楼宇灯控系统

灯具开关管理、关联设置、实时控制

摘要

随着网络时代的发展，应引入智能化的概念。在传统的楼宇自控系统中，一般只包括了综合布线、计算机网络、安防、消防、闭路电视监控等子系统。但近年来，随着经济的发展和科技的进步，人们对照明灯具节能和科学管理提出了更高的要求，使得照明控制在智能化领域的地位越来越重要。而在楼宇大厦建设热潮中，各大公司企业和他们的建设者也意识到了智能照明的重要性。商业楼宇大功率动力和制冷设备比重较少，照明灯具则相对比重更多。使用照明控制系统，更能体现其在节能与管理方面的优势，提高学校的科学管理水平。

节能是照明控制系统的最大优势。传统的楼宇公共区域照明工作模式，只能是白天关灯，晚上开灯。而采用了智能照明控制系统后，我们可以根据不同场合、不同的人流量，进行时间段、工作模式的细分，把不必要的照明关掉，在需要时自动开启。同时，系统还能充分利用自然光，自动调节室内照度。控制系统实现了不同工作场合的多种照明工作模式，在保证必要照明的同时，有效减少了灯具的工作时间，节省了不必要的能源开支，也延长了灯具的寿命。

为了解决以上阐述的问题,我们本着实践出真知的态度,在此次毕设选题中选择了基于TCP/IP协议和Modbus通讯协议的楼宇智能灯控系统。本智能照明控制系统后端使用SpringMVC框架完成，使用ExtJS、Ajax框架等技术实现人性化界面的设计和便捷的用户体验，采用MySQL数据库完成数据的存储。以上技术均为所学知识，所以具有技术可行性。

本文首先就智能照明控制系统的背景、现状、意义等进行了探讨；然后对系统开发环境、对SpringMVC框架、及不同开发模式等技术作了简要介绍；接着详细阐述系统架构设计、总体功能设计、数据库设计。并阐述了本系统如何采用上述技术实现项目的开发，给出了主要功能的实现效果；文章还对开发过程中使用到的一些Ajax新技术进行了详细的描述；文章最后对工作进行了总结与展望。

**关键字：**SpringMVC，ExtJS，TCP/IP，Modbus，智能照明

Building lighting control system based on TCP / IP protocol and Modbus protocol

-- Building lighting control system based on TCP / IP protocol and Modbus protocol

**ABSTRACT**

With the development of the Internet age, should introduce the concept of intelligent. In the traditional building automation system, generally only includes integrated wiring, computer networks, security, fire, closed circuit television monitoring subsystems. But in recent years, with the economic development and technological progress, people lighting energy saving and scientific management put forward higher requirements, making the lighting control in the field of intelligent status is more and more important. In the building building boom, the major companies and their builders are also aware of the importance of intelligent lighting. Commercial buildings, high power and cooling equipment, the proportion of less, the relative proportion of lighting is more. The use of lighting control system, better reflect its energy saving and management advantages, improve the school's scientific management level.

Energy saving is the biggest advantage of lighting control systems. Traditional building public area lighting work mode, can only turn off the lights during the day and turn on the lights at night. And the use of intelligent lighting control system, we can according to different occasions, different people flow, the time period, the work mode segmentation, turn off the unnecessary lighting, when necessary, automatically open. At the same time, the system can take full advantage of natural light, automatic adjustment of indoor illumination. The control system achieves a variety of lighting modes for different workplaces, while ensuring the necessary lighting at the same time, effectively reducing the lamp working hours, saving unnecessary energy costs, but also extend the life of the lamp.

In order to solve the above problem, we have chosen the intelligent lighting control system based on TCP / IP protocol and Modbus communication protocol in this thesis. The intelligent lighting control system back-end using the SpringMVC framework to complete, the use of ExtJS, Ajax framework and other technologies to achieve user-friendly interface design and convenient user experience, the use of MySQL database to complete the data storage. The above techniques are learned, so it is technically feasible.

In this paper, the background, present situation and significance of the intelligent lighting control system are discussed. Then, the system development environment, the SpringMVC framework and the different development modes are briefly introduced. Then, the system architecture design, the overall function design, Database Design. And how to use the above technology to achieve the development of the project, given the main function of the effect; the article also used in the development process of some of the new Ajax technology described in detail; the article finally summed up the work and Looking ahead.

**Key Words:**SpringMVC ExtJS TCP/IP Modbus Intelligent lighting

# 绪论

## 研究背景

随着信息控制技术的发展，现代化建筑中的楼宇自控设备和不同功能的系统越来越多，越来越复杂。但无论何种建筑，也不论该建筑的智能化程度有多高，照明控制一直在其楼宇自控系统中占据十分重要的位置。目前，我国照明用电占建筑用电的20%-30%，该项目是一种基于单片机89C51和RS485的智能照明系统硬、软件设计。该系统可根据现场情况，选择多种控制方式（单开，光感，红外等）实现对灯具状态的控制，实现楼宇照明的人性化、个性化。

传统的控制方法是将被控制的设备用连线引入控制室，这样不仅造成电力电缆铺设过多，增加了投资成本，而且还大大增加了灯回路的辐射干扰，对空间电磁环境造成了污染。智能照明控制系统为现代化建筑楼宇照明提供了新的途径-微机型灯光控制系统。它采用网络控制技术，使得照明灯的电力线路不再使用普通电线而是使用网线提供电力，同时网线还用来传输控制信号，灯具的接口使用RJ45水晶头，使得布线过程大大简化，维护和升级的成本大大降低。

## 应用现状

从20世纪60年代开发了白炽灯、荧光灯、高强度放电灯所使用的电子调光器，到20世纪90年代以来，国外以计算机技术为基础开发出的灯光自动调光系统、自动关停系统和自动补偿系统，也称“智能照明”的新型照明控制系统，并已有定型产品得以良好的推广和运用，使建筑照明由传统控制走向计算机控制或无人控制的新领域。自1984年美国建成第一座智能建筑以来的十几年中，在世界范围内，智能建筑以一种崭新的面貌和技术，迅速在各地展开。尤其是亚洲的日本、新加坡等国家和地区，为了适应智能建筑的发展，进行了大量的研究和实践，相继建成了一批具有智能化的建筑。

## 实现目标和意义

### 实现目标

智能照明控制系统是将过去需要人工操作的步骤用程序集成起来，通过计算机技术，网络控制技术以及嵌入式单片机技术整合起来的高技术的信息系统。它的核心是智能，该系统的智能主要是指通过人为的给系统设置一些参数，在无人的情况下系统将通过现场实时数据进行状态的更新。该系统并为控制灯具的开关模拟了单开、红外、光感和调光等模式，实现多样化的灯具状态控制。它的另一个特点是节能，既然是照明系统，在传统的照明控制方式中，不可避免的会出现电力资源的浪费现象，但是使用此系统因为添加了智能控制，可以实现随用随开，随走随关，这些操作都是自动完成的，因此极大的方便了用户的同时也解决了资源浪费问题。

### 实现意义

进入新世纪，我国经济飞速发展，工业和信息产业已成为我国的支柱产业，但是发展的同时也产生了另一个问题，即电力不足问题，智能照明系统的节能特点对于缓解我国目前电力紧缺的问题会有很大帮助。进入2016年，我国进入十三五阶段，国家顶层对于“互联网+”的模式非常重视，对于各行各业实现信息化国家非常支持。因此开发这样一个系统，对于贯彻落实国家“互联网+”的战略布局，实现该领域的信息化是非常有意义的。

## 研究过程

由于本智能楼宇灯控系统的设计出发点是以现实需求为本，以解决日常使用痛点为目标。故整个系统功能模块较多，分别是：权限管理、楼宇管理、系统管理、灯具管理、关联设置、实时控制这六个功能模块。其中权限管理、楼宇管理和系统管理前三个功能模块主要是对现实中的实体比如楼宇、房间等进行管理，并对其建立之间的所属关系、映射关系，本功能模块主要由本次毕设同组另一位同学负责实现。而我在此次毕业设计中主要负责该系统灯具开关管理、关联设置与实时控制的实现。在本次设计工作中，我利用在学校所学的数据库知识，网络知识、Java Socket网络编程知识以及自学的Modbus工控协议进行该部分的开发工作。通过将所学理论知识与实际编码遇到的问题相结合，既更加牢固的掌握了专业知识，又对之前错误的理解纠偏纠正，且学习到了学校里没有开设课程的知识。

# 系统开发环境及技术简介

## 2.1.USR-TCP232-200串口服务器

网络转串口模块USR-TCP232-200是用来将TCP网络数据包或UDP数据包与RS232接口数据实现透明传输的设备，模块体积小巧，功耗低，搭载ARM处理器，速度快，稳定性高。这是一款多功能型嵌入式以太网串口数据转换模块, 它内部集成了 TCP/IP 协议栈, 用户利用它可以轻松完成嵌入式设备的网络功能, 节省人力物力和开发时间, 使产品更快的投入市场, 增强竞争力。模块集成 10/100M 自适应以太网接口, 串口通信最高波特率高达 230.4Kbps, 具有TCP Server, TCP Client, UDP工作模式, 通过软件轻松配置。适合各种需要网络操作的物联场景，USR-TCP232-200串口服务器如图2.1所示：

Fig. 2.1 USR-TCP232-200 Serial Server Schematic diagram



图 2.1 USR-TCP232-200 串口服务器示意图

## 2.2.Modbus工业控制通讯协议

Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议，控制器相互之间、控制器经由网络（例如以太网）和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它，不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络，进行集中监控。此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构，而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程，如何回应来自其它设备的请求，以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。当在一Modbus网络上通信时，此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址，识别按地址发来的消息，决定要产生何种行动。如果需要回应，控制器将生成反馈信息并用Modbus协议发出。在其它网络上，包含了Modbus协议的消息转换为在此网络上使用的帧或包结构。这种转换也扩展了根据具体的网络解决节地址、路由路径及错误检测的方法。此协议支持传统的RS-232、RS-422、RS-485和以太网设备。许多工业设备，包括PLC，DCS，智能仪表等都在使用Modbus协议作为他们之间的通讯标准。

Fig. 2.2 USR-TCP232-200 Serial Server Communication Schematic diagram



图 2.2 USR-TCP232-200串口服务器通信示意图

## 2.3.系统开发环境

### 2.3.1.Tomcat简介

Tomcat是由Apache软件基金会下属的Jakarta项目开发的一个Servlet容器，按照Sun Microsystems提供的技术规范，实现了对Servlet和JavaServer Page（JSP）的支持，并提供了作为Web服务器的一些特有功能，如Tomcat管理和控制平台、安全域管理和Tomcat阀等。由于Tomcat本身也内含了一个HTTP服务器，它也可以被视作一个单独的Web服务器。

### 2.3.2.MySql简介

MySQL是一个开放源码的关系数据库管理系统，是一个真正的多用户、多线程SQL数据库服务器。MySQL由于性能高、成本低、可靠性好、小巧、功能齐全、查询迅捷而且是免费的等优点，已经成为最流行的开源数据库，被广泛地应用在中小型网站中。

### 2.3.3.MyEclipse简介

MyEclipse企业级工作平台（[MyEclipse](http://baike.baidu.com/view/42723.htm)Enterprise Workbench ，简称[MyEclipse](http://baike.baidu.com/view/42723.htm)）是对[Eclipse](http://baike.baidu.com/view/23576.htm)IDE的扩展，利用它我们可以在[数据库](http://baike.baidu.com/view/1088.htm)和JavaEE的开发、发布以及[应用程序](http://baike.baidu.com/view/330120.htm)[服务](http://baike.baidu.com/view/133203.htm)器的整合方面极大的提高工作效率。它是功能丰富的JavaEE[集成开发环境](http://baike.baidu.com/view/14867.htm)，包括了完备的编码、调试、测试和发布功能，完整支持[HTML](http://baike.baidu.com/view/692.htm)，[Struts](http://baike.baidu.com/view/25603.htm)，[JSP](http://baike.baidu.com/view/3387.htm)，[CSS](http://baike.baidu.com/view/15916.htm)，[Javascript](http://baike.baidu.com/view/16168.htm)，[Spring](http://baike.baidu.com/subview/23023/11192342.htm)，[SQL](http://baike.baidu.com/view/34.htm)，[Hibernate](http://baike.baidu.com/view/7291.htm)[1] 。

MyEclipse 是一个十分优秀的用于开发Java, J2EE的 Eclipse 插件集合，MyEclipse的功能非常强大，支持也十分广泛，尤其是对各种开源产品的支持十分不错。MyEclipse可以支持Java[Servlet](http://baike.baidu.com/view/25169.htm)，[AJAX](http://baike.baidu.com/subview/1641/5762264.htm)，[JSP](http://baike.baidu.com/view/3387.htm)，[JSF](http://baike.baidu.com/subview/23153/15364340.htm)，[Struts](http://baike.baidu.com/view/25603.htm)，[Spring](http://baike.baidu.com/subview/23023/11192342.htm)，[Hibernate](http://baike.baidu.com/view/7291.htm)，[EJB](http://baike.baidu.com/view/3542.htm)3，[JDBC](http://baike.baidu.com/view/25611.htm)数据库链接工具等多项功能。可以说MyEclipse是几乎囊括了目前所有主流开源产品的专属eclipse开发工具。

## 2.4.系统使用技术

### 2.4.1.SpringMVC框架

Spring MVC属于SpringFrameWork的后续产品，已经融合在Spring Web Flow里面。Spring 框架提供了构建 Web 应用程序的全功能 MVC 模块。使用 Spring 可插入的 MVC 架构，可以选择是使用内置的 Spring Web 框架还可以是 Struts 这样的 Web 框架。通过策略接口，Spring 框架是高度可配置的，而且包含多种视图技术，例如 JavaServer Pages（JSP）技术、Velocity、Tiles、iText 和 POI。Spring MVC 框架并不知道使用的视图，所以不会强迫您只使用 JSP 技术。Spring MVC 分离了控制器、模型对象、分派器以及处理程序对象的角色，这种分离让它们更容易进行定制。它是一个典型的教科书式的mvc构架，而不像Struts等都是变种或者不是完全基于mvc系统的框架，对于初学者或者想了解mvc的人来说我觉得 spring是最好的，它的实现就是教科书！第二它和tapestry一样是一个纯正的servlet系统，这也是它和tapestry相比 struts所没有的优势。而且框架本身有代码，看起来容易理解。

### 2.4.2.ExtJS框架

ExtJS可以用来开发RIA也即富客户端的AJAX应用，是一个用javascript写的，主要用于创建前端用户界面，是一个与后台技术无关的前端ajax框架。因此，可以把ExtJS用在.Net、Java、Php等各种开发语言开发的应用中。ExtJs最开始基于YUI技术，由开发人员JackSlocum开发，通过参考JavaSwing等机制来组织可视化组件，无论从UI界面上CSS样式的应用，到数据解析上的异常处理，都可算是一款不可多得的JavaScript客户端技术的精品。

Ext的UI组件模型和开发理念脱胎、成型于Yahoo组件库YUI和Java平台上Swing两者，并为开发者屏蔽了大量跨浏览器方面的处理。相对来说，EXT要比开发者直接针对DOM、W3C对象模型开发UI组件轻松。

# 需求分析

## 3.1.系统概述

进入21世纪，随着计算机技术，网络技术，以及嵌入式单片机技术的发展，各行各业陆续的引入了信息化管理的概念。与此同时，也出现了一个新的技术新宠-物联网。物联网，顾名思义，就是将现实生活中的物体与物体通过互联网相连起来。这有两层意思：一是物联网是在传统互联网基础上的延伸和拓展，但是它的核心和基础仍然是互联网；二是其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信，也就是物物相息。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术，广泛应用于网络的融合中，也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。物联网是互联网的应用拓展，与其说物联网是网络，不如说物联网是业务和应用。因此，应用创新是物联网发展的核心，以用户体验为核心的创新2.0是物联网发展的灵魂。

在传统照明领域里的照明系统大多采用普通的供电方式和控制方式。不仅浪费电力资源，而且还无法做到随开随关，给实际的使用带来极大的不便。在信息化的浪潮下，当把物联网的概念引入到照明控制领域，则给照明领域带来了翻天覆地的变化。在本文叙述的智能照明控制系统里，就是使用了物联网技术。本智能照明控制系统使用集成ARM单片机的控制器进行指令控制，使用控制器上的RJ45接口进行供电，不再使用传统的电缆，不但提高了系统的安全性，还大大简化了布线的工作。在数据链路层控制器采用施耐德公司的Modbus协议与有人公司生产的USR-TCP232-200串口服务器进行通信，在应用层和网络层USR-232-200串口服务器使用TCP/IP协议和控制计算机进行通信，实现命令的发送和信息的反馈。因为使用了TCP/IP协议，理论上系统在一定程度上可以无限的拓展；同时，因为串口服务器的IP地址和服务端口可以通过技术手段自定义修改，所以系统也具有良好的可移植性。

## 3.2.系统目标

### 3.2.1.总体目标

(1)管理员可以通过该信息系统将某一楼宇的结构，串口服务器，控制器以及灯具信息录入系统，建立起系统的初始逻辑结构。

(2)当楼宇结构，串口服务器，控制器以及灯具信息改变时，管理员可以及时对系统进行参数修改。

(3)管理员和普通用户可以通过控制室的控制计算机对楼宇中的所有灯具进行远程控制，包括设置灯具的点亮模式和灯具的亮度。

(4)管理员和普通用户可以通过系统实时监控系统中存在的任何一盏灯具的点亮状态和点亮亮度，并通过图形化的界面显示出来。

### 3.2.2.功能目标

(1)权限管理：对系统的管理员和普通用户进行管理。

(2)楼宇管理：对系统的楼宇，楼栋，楼层，房间进行管理。

(3)系统管理：对系统的分配器（串口服务器）和灯具控制器进行管理。

(4)灯具管理：对系统中开关类型，开关，灯具类型，灯具，以及灯具和开关之间的关联关系进行管理。

(5)实时控制：对系统楼宇中的灯具进行状态设置以及查看这些灯具的状态。

### 3.2.3.性能目标

(1)实现网站的快速访问，减少用户等待时间，优化服务性能，提供最便捷的用户体验；

(2)查找可分为精确查找和泛型查找，精确查找可精确匹配与输入完全一致的查询结果，泛型查找，只要满足与输入的关键字相匹配的输入即输出，可供查找；

(3)系统具有良好的拓展能力，以便二次开发时能与原系统兼容；

(4)系统操作界面简单明了，易于操作，人性化好当用户输入错误用户名验证时，系统提示用户用户名输入错误；当用户输入检索关键字与系统要求不一致时，采用错误提醒机制，提示用户输入正确数据和正确的操作系统；

(5)只有合法用户才能登录使用系统，对每个用户都有权限设置。对登录名、密码、以及用户重要信息进行加密，保证账号信息安全。

## 3.3.系统功能

### 3.3.1.全局功能模块

本次毕业设计开发的基于TCP/IP协议与Modbus工控协议的楼宇智能照明控制系统分为五个大模块。

第一个模块是权限管理模块，此模块又有权限管理子模块，主要实现的是对系统中所有的用户权限进行授权、解除、检索和修改操作；第二个模块是楼宇管理模块，它分为楼宇管理子模块、楼栋管理子模块、楼层管理子模块和房间管理子模块，这几个模块分别对楼宇、楼栋、楼层和房间进行录入、删除、检索查看和修改等管理工作，并且楼宇、楼栋、楼层和房间之间按照实际的结构组织起来，进行信息化管理；第三个模块是系统管理，分为分配器管理子摸块和控制器管理子模块，分配器管理子模块主要对实际布线环境中存在的分配器录入、检索和修改，当分配器出现故障需要更换时，再进行删除，除此之外还可对分配器的必须参数进行可配置化管理，控制器管理子模块是对系统中存在的控制器进行录入、删除、检索和修改；第四个模块是灯具管理模块，其下又包括灯具类型管理子模块、灯具管理子模块、开关类型管理子模块、开关管理子模块和关联设置子模块，前四个子模块分别对各自管理的实体进行增加、删除、检索和修改，最后一个子模块关联设置子模块是将灯具实体和开关实体进行统一管理，并将它们关联起来，建立联系；最后一个模块是实时控制模块，主要由灯具状态设置子模块和灯具状态监控子模块构成，这两个模块分别实现对录入系统的楼宇实际布线环境中的灯具进行点亮状态的设置以及灯具的状态实时进行监控。

此智能照明控制系统的功能模块图如下所示：

Fig. 3.1 Global function module diagram



图 3.1 全局功能模块图

### 3.3.2.灯控相关功能模块

本智能照明控制系统的用户端下辖三个模块，分别是楼宇管理模块、灯具管理模块和实时控制模块。楼宇模块分为楼宇管理子模块、楼栋管理子模块、楼层管理子模块和房间管理子模块，这些模块都是建立起系统初始化运行环境的接口，用户可以根据实际环境进行添加各个实体，删除各个实体，也可以查看先前添加的实体，当实际环境发生变化后，用户还可以进行重新修改配置；灯具管理模块下辖灯具类型管理子模块、灯具管理子模块、开关类型管理子模块、开关管理子模块和关联设置子模块，用户可以通过前四个子模块提供的接口对各个模块管理的实体进相关的管理工作，最后一个模块关联设置子模块是最重要的一个模块，利用这个模块，用户可以对系统中的灯具和开关进行统一的管理，将它们关联起来，建立联系；实时控制模块是管理员和普通用户都能使用的模块，此模块下面的灯具状态设置子模块负责对录入系统的灯具设置状态，而灯具状态监控子模块负责对灯具状态进行实时的监控，这两个子模块是此智能照明控制系统的最主要的功能模块。图3-3是用户端的系统功能模块图，如下图所示：

Fig. 3.2 Light control related function module diagram



图 3.2 灯控相关功能模块示意图

## 3.4.系统用例

### 3.4.1.系统全局用例

用例图是指由参与者（Actor）、用例（Use Case）以及它们之间的关系构成

的用于描述系统功能的一种静态视图。用例图（User Case）被称为参与者的外部

用户所能观察到的本系统功能的一类模型图，呈现了参与者和用例以及它们之间

的关系。

用例图是由参与者（Actor）、用例（Use Case）、箭头组成、系统边界，用

画图的方法来完成。参与者（Actor）：表示程序或系统进行交互的用户、组织

或外部系统。用一个小人来表示。用例（Use Case）：就是外部可见的系统功能，

对系统提供的服务进行相应的描述。用椭圆来表示。用例的关系有：关联、泛化、

包含以及扩展关系。关联：是指参与者与用例之间的通信，任何一方都可发送或

者接受消息；泛化：就是继承关系，子用例和父用例很相似，但表现出更加特别

的行为；子用例将继承父用例中的所有结构、行为和关系。子用例可以使用父用

例的一段行为，也可以重载它；包含：用来把一个较复杂用例所表示的功能分解

成较小的步骤；扩展；是指用例功能的延伸，相当于为基础用例提供一个附加功

能；除了以上四种关系外还有一种依赖关系，依赖是UML 定义的标准关系，用

带箭头的虚线表示，表示源用例依赖于目标用例。系统全局用例如图3.3所示：

Fig. 3.3 System global use case diagram



图 3.3 系统全局用例图

用例说明：

上图所示的系统全局用例图的参与者是系统管理员。主要事件有管理权限、管理楼宇、管理系统、管理灯具和实时控制。当用户点击权限管理选项后，系统进入管理权限界面，在这个界面里用户可以进行系统用户的相关管理工作；用户点击楼宇管理选项后，系统向用户展示楼宇管理、楼栋管理、楼层管理和房间管理子选项，用户可以点击任意一个选项进入相应的管理界面，比如用户点击房间管理选项后，系统进入房间管理的界面，在这个界面用户可以添加新房间到系统中，可以删除与实际情况不符的房间信息，可以检索系统中已存在的房间信息展示出来，还可以对系统中存在的房间信息进行编辑修改，再次存入系统中；用户点击系统管理选项，系统显示分配器管理和控制器管理子选项，比如用户点击分配器管理选项后，系统进入分配器管理界面，在这个界面中又包含了录入分配器、解除无效的分配器、检索查看存在的分配器和重新配置分配器参数；用户点击灯具管理选项后，系统提供给用户的子选项有:灯具类型管理、灯具管理、开关类型管理、开关管理和关联配置子选项，比如用户点击灯具管理选项后，系统进入灯具管理界面，此界面有添加灯具、删除灯具、检索灯具和编辑灯具等接口，用户可以点击上述任一接口对灯具信息进行管理，又比如用户点击关联设置选项后，系统进入关联设置界面，在后台将系统中已存在的所有控制器显示出来，用户选择任一控制器点击，即可显示此控制器上端口的关联信息；用户点击实时控制选型后，系统给出用户灯具状态设置和灯具状态监控子选项，当用户点击灯具状态设置子选项后，系统进入灯具状态设置界面，在此界面显示系统中所有的灯具信息，用户可以选择一个或多个灯具进行状态设置，当用户点击灯具状态监控子选项后，系统进入灯具状态监控界面，在界面中显示系统中所有房间信息，用户可以选择其中任意一个房间，即可显示此房间中的所有灯具亮灭状态以及亮度状态。

### 3.4.2.关联设置用例

关联设置主要提供灯控系统中灯具实例、开关实例与控制器实例之间的关联关系建立功能。当客户端向某个节点（节点在此处以及下文中代指灯具和开关）发出了某个指令后，为了确保这条指令能准确的控制到某个节点，这里的“关联关系”功不可没。而“关联关系”的实质指的是灯具与开关的对应关系以及节点与控制器（端口）之间的对应关系，这里对应关系有可能是一对一、一对多、多对一和多对多。由于此部分主要说明的是关联设置的用例设计，故对其细节阐述不再进行，下面我们来看一下关联设置功能的用例图，如下图3.4所示：

Fig. 3.4 Associated settings use case diagram



图 3.4 关联设置用例图

用例描述：

1. 用例：查询关联信息

参与者：系统管理员

主事件流：

1. 管理员选择关联设置选项；
2. 照明控制系统做出响应，系统在后台查询录入系统的所有开关信息，页面跳转至关联设置界面，所有开关信息通过界面显示出来；
3. 管理员选择一个开关，查询其关联信息；
4. 系统接收将要查询关联信息的开关ID，并通过此ID查询此开关的地址信息，接下来利用开关的地址信息，转换成符合Modbus通信协议的查询命令，使用Java Socket通信发送给控制器，系统做好接收响应信息的准备，当系统接收到返回信息后，对信息进行加工处理解析其中的信息，在前台界面通过弹出框的形式展示给管理员用户查看，查询关联信息用例结束；
5. 用例：关联端口

参与者：系统管理员

主事件流：

1. 管理员选择关联设置选项；
2. 照明控制系统做出响应，系统在后台查询录入系统的所有开关信息，页面跳转至关联设置界面，所有开关信息通过界面显示出来；
3. 管理员选择一个开关，查询其关联信息；
4. 系统通过一系列操作查询出此开关的关联信息，写入数据库中，并通过前台界面显示出来；
5. 管理员根据实际情况，选择开关的关联情况，确认无误后提交保存；
6. 系统接收开关的的关联信息，通过一定的算法将关联信息转换成符合Modbus通讯协议的命令，使用Java Socket将命令发送给控制器，系统做好接受响应信息的准备，当系统接收到返回信息后，通过一定规则将信息解析，如果关联成功，则系统通过提示框给用户提示关联成功，如果不成功，则系统同样通过弹出提示框的形式提示用户关联不成功，关联端口用例结束；

### 3.4.3.实时控制用例

灯具状态监控模块是本系统的重要模块，它包括灯具状态设置子模块和灯具状态监控子模块，这两个子模块都是与灯具状态相关的模块，它们实现的功能是互逆的，即灯具状态设置是将灯具状态的一系列参数写入控制器，在通过控制器控制灯具状态，而灯具状态监控是将存储在控制器中的灯具状态信息通过读命令读出来，所以在设计用例的时候，虽然它们分属不同的子模块中，我还是将它们设计在了一起，如下图3.5所示就是灯具实时控制的用例图：

Fig. 3.5 Real - time control use case diagram



图 3.5 实时控制用例图

用例描述：

1. 用例：灯具状态设置

参与者：系统管理员和用户

主事件流：

1. 用户选择灯具状态设置选项；
2. 照明控制系统做出响应，系统在后台查询录入系统的所有灯具信息，页面跳转至灯具状态设置界面，灯具信息通过界面显示出来；
3. 用户选择一盏灯具或选择多盏灯具，点击设置状态按钮；
4. 系统弹出设置状态的弹出框；
5. 用户填写需要设置的一系列参数，确认无误后，点击提交设置按钮；
6. 系统接收用户填写的设置参数，若参数格式正确且数据合法，系统则予以提交参数进行设置，否则通过提示框提示用户灯具状态设置参数不正确，需重新填写；
7. 用户填写参数通过系统验证后，系统将参数转换成符合Modbus通讯协议的命令，使用Java Socket将命令发送给控制器，系统做好接收响应信息的准备，当系统接收到响应信息后，将响应信息解析，如果设置成功，系统通过提示框提示用户灯具状态设置成功，否则通过提示框提示用户，提示灯具状态设置失败，灯具状态设置用例结束；
8. 用例：灯具状态监控

参与者：系统管理员和用户

主事件流：

1. 用户选择灯具状态监控选项；
2. 照明控制系统做出响应，页面跳转至灯具状态监控界面，系统查询录入系统中的所有房间信息，并通过界面显示出来；
3. 用户选择需要查看灯具状态的房间，点击查看状态按钮；
4. 系统接收需要查看灯具状态房间的ID，根据此ID查询出属于此房间的灯具，再通过灯具自身的属性信息生成符合Modbus通讯协议的查询灯具状态的命令，使用Java Socket发送查询命令，系统做好接受响应信息的准备，当系统接收到响应信息后，系统则按照一定的规则对信息进行解析，最后得出此房间每盏灯的状态信息，并通过图形化界面显示出来；如果系统在等待一段时间后仍然没有接收到响应信息，系统则以提示框的形式给用户以提示，提示用户网络繁忙，查询失败，至此灯具状态用例结束；

# 数据库设计